<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<EDKSYSTEM EDWVERSION="1.2" TIMESTAMP="Fri Jul 31 06:29:54 2015" VIVADOVERSION="2015.1">

  <SYSTEMINFO ARCH="zynq" BOARD="em.avnet.com:microzed_7020:part0:1.0" DEVICE="7z020" NAME="tutorial" PACKAGE="clg400" SPEEDGRADE="-1"/>

  <EXTERNALPORTS>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_cas_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_cke" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_ck_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_ck_p" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_cs_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_reset_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_odt" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_ras_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="DDR_we_n" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="2" NAME="DDR_ba" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="14" NAME="DDR_addr" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_dm" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="31" NAME="DDR_dq" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_dqs_n" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_dqs_p" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" LEFT="53" NAME="FIXED_IO_mio" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="FIXED_IO_ddr_vrn" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="FIXED_IO_ddr_vrp" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="FIXED_IO_ps_srstb" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="FIXED_IO_ps_clk" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="IO" NAME="FIXED_IO_ps_porb" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="I" NAME="SDIO1_CDN" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_SDIO1_CDN">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="SDIO1_CDN"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" NAME="UART0_RTSN" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_UART0_RTSN">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="UART0_RTSN"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" NAME="UART0_TX" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_UART0_TX">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="UART0_TX"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="I" NAME="UART0_CTSN" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_UART0_CTSN">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="UART0_CTSN"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="I" NAME="UART0_RX" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_UART0_RX">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="UART0_RX"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" LEFT="0" NAME="BT_EN_SOC" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_0_Dout">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="xlslice_0" PORT="Dout"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" LEFT="3" NAME="ARD_RELAY" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_1_Dout">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="xlslice_1" PORT="Dout"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_SPI1_MOSI" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_MOSI_O">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="SPI1_MOSI_O"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="I" NAME="ARD_SPI1_MISO" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_ARD_SPI1_MISO">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="SPI1_MISO_I"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_SPI1_SCLK" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_SCLK_O">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="SPI1_SCLK_O"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_SPI1_SS" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_SS_O">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="SPI1_SS_O"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="O" LEFT="0" NAME="ARD_SPI1_DC" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_2_Dout">
      <CONNECTIONS>
        <CONNECTION INSTANCE="xlslice_2" PORT="Dout"/>
      </CONNECTIONS>
    </PORT>
    <PORT DIR="I" NAME="ARD_I2C1_sda_i" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_I2C1_sda_o" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_I2C1_sda_t" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="I" NAME="ARD_I2C1_scl_i" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_I2C1_scl_o" SIGIS="undef"/>
    <PORT DIR="O" NAME="ARD_I2C1_scl_t" SIGIS="undef"/>
  </EXTERNALPORTS>

  <EXTERNALINTERFACES>
    <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_DDR" NAME="DDR" TYPE="INITIATOR">
      <PORTMAPS>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_cas_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_cke"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_ck_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_ck_p"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_cs_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_reset_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_odt"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_ras_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_we_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_ba"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_addr"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_dm"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_dq"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_dqs_n"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="DDR_dqs_p"/>
      </PORTMAPS>
    </BUSINTERFACE>
    <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_FIXED_IO" NAME="FIXED_IO" TYPE="INITIATOR">
      <PORTMAPS>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_mio"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_ddr_vrn"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_ddr_vrp"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_ps_srstb"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_ps_clk"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="FIXED_IO_ps_porb"/>
      </PORTMAPS>
    </BUSINTERFACE>
    <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_IIC_1" NAME="ARD_I2C1" TYPE="INITIATOR">
      <PORTMAPS>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_sda_i"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_sda_o"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_sda_t"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_scl_i"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_scl_o"/>
        <PORTMAP PHYSICAL="ARD_I2C1_scl_t"/>
      </PORTMAPS>
    </BUSINTERFACE>
  </EXTERNALINTERFACES>

  <MODULES>
    <MODULE CONFIGURABLE="TRUE" FULLNAME="/processing_system7_0" HWVERSION="5.5" INSTANCE="processing_system7_0" IPTYPE="PERIPHERAL" IS_ENABLE="1" IS_PL="FALSE" MODTYPE="processing_system7" VLNV="xilinx.com:ip:processing_system7:5.5">
      <DOCUMENTS>
        <DOCUMENT SOURCE="http://www.xilinx.com/cgi-bin/docs/ipdoc?c=processing_system7;v=v5_3;d=pg082-processing-system7.pdf"/>
      </DOCUMENTS>
      <PARAMETERS>
        <PARAMETER NAME="C_EN_EMIO_PJTAG" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_EN_EMIO_ENET0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_EN_EMIO_ENET1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_EN_EMIO_TRACE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_INCLUDE_TRACE_BUFFER" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_TRACE_BUFFER_FIFO_SIZE" VALUE="128"/>
        <PARAMETER NAME="USE_TRACE_DATA_EDGE_DETECTOR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_TRACE_PIPELINE_WIDTH" VALUE="8"/>
        <PARAMETER NAME="C_TRACE_BUFFER_CLOCK_DELAY" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="C_EMIO_GPIO_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_INCLUDE_ACP_TRANS_CHECK" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_DEFAULT_ACP_USER_VAL" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_ACP_ARUSER_VAL" VALUE="31"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_ACP_AWUSER_VAL" VALUE="31"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP0_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP0_ENABLE_STATIC_REMAP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP1_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP1_ENABLE_STATIC_REMAP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_GP0_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_GP1_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_ACP_ID_WIDTH" VALUE="3"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP0_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP0_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP1_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP1_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP2_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP2_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP3_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="C_S_AXI_HP3_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP0_THREAD_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="C_M_AXI_GP1_THREAD_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="C_NUM_F2P_INTR_INPUTS" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="C_IRQ_F2P_MODE" VALUE="REVERSE"/>
        <PARAMETER NAME="C_DQ_WIDTH" VALUE="32"/>
        <PARAMETER NAME="C_DQS_WIDTH" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="C_DM_WIDTH" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="C_MIO_PRIMITIVE" VALUE="54"/>
        <PARAMETER NAME="C_TRACE_INTERNAL_WIDTH" VALUE="32"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_AXI_NONSECURE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_M_AXI_GP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_M_AXI_GP1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_GP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_HP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_HP1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_HP2" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_HP3" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_USE_S_AXI_ACP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="C_PS7_SI_REV" VALUE="PRODUCTION"/>
        <PARAMETER NAME="C_FCLK_CLK0_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="C_FCLK_CLK1_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="C_FCLK_CLK2_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="C_FCLK_CLK3_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="C_PACKAGE_NAME" VALUE="clg400"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_RAM_BASEADDR" VALUE="0x00100000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_RAM_HIGHADDR" VALUE="0x3FFFFFFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_BASEADDR" VALUE="0xE0000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_HIGHADDR" VALUE="0xE0000FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_BASEADDR" VALUE="0xE0001000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_HIGHADDR" VALUE="0xE0001FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_BASEADDR" VALUE="0xE0004000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_HIGHADDR" VALUE="0xE0004FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_BASEADDR" VALUE="0xE0005000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_HIGHADDR" VALUE="0xE0005FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_BASEADDR" VALUE="0xE0006000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_HIGHADDR" VALUE="0xE0006FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_BASEADDR" VALUE="0xE0007000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_HIGHADDR" VALUE="0xE0007FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_BASEADDR" VALUE="0xE0008000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_HIGHADDR" VALUE="0xE0008FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_BASEADDR" VALUE="0xE0009000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_HIGHADDR" VALUE="0xE0009FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_BASEADDR" VALUE="0xE000A000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_HIGHADDR" VALUE="0xE000AFFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_BASEADDR" VALUE="0xE000B000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_HIGHADDR" VALUE="0xE000BFFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_BASEADDR" VALUE="0xE000C000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_HIGHADDR" VALUE="0xE000CFFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO0_BASEADDR" VALUE="0xE0100000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO0_HIGHADDR" VALUE="0xE0100FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO1_BASEADDR" VALUE="0xE0101000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO1_HIGHADDR" VALUE="0xE0101FFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_BASEADDR" VALUE="0xE0102000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_HIGHADDR" VALUE="0xE0102fff"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_BASEADDR" VALUE="0xE0103000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_HIGHADDR" VALUE="0xE0103fff"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_BASEADDR" VALUE="0xE0104000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_HIGHADDR" VALUE="0xE0104fff"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_BASEADDR" VALUE="0xE0105000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_HIGHADDR" VALUE="0xE0105fff"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK_CLK0_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK_CLK1_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK_CLK2_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK_CLK3_BUF" VALUE="false"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_FREQ_MHZ" VALUE="533.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BANK_ADDR_COUNT" VALUE="3"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_ROW_ADDR_COUNT" VALUE="15"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_COL_ADDR_COUNT" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CL" VALUE="7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CWL" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_T_RCD" VALUE="7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_T_RP" VALUE="7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_T_RC" VALUE="48.75"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_T_RAS_MIN" VALUE="35.0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_T_FAW" VALUE="40.0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_AL" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_0" VALUE="-0.073"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_1" VALUE="-0.072"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_2" VALUE="0.024"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_3" VALUE="0.023"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BOARD_DELAY0" VALUE="0.294"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BOARD_DELAY1" VALUE="0.298"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BOARD_DELAY2" VALUE="0.338"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BOARD_DELAY3" VALUE="0.334"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_0_LENGTH_MM" VALUE="50.05"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_1_LENGTH_MM" VALUE="50.43"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_2_LENGTH_MM" VALUE="50.10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_3_LENGTH_MM" VALUE="50.01"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_0_LENGTH_MM" VALUE="49.59"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_1_LENGTH_MM" VALUE="51.74"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_2_LENGTH_MM" VALUE="50.32"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_3_LENGTH_MM" VALUE="48.55"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_0_LENGTH_MM" VALUE="39.7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_1_LENGTH_MM" VALUE="39.7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_2_LENGTH_MM" VALUE="54.14"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_3_LENGTH_MM" VALUE="54.14"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_0_PACKAGE_LENGTH" VALUE="101.239"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_1_PACKAGE_LENGTH" VALUE="79.5025"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_2_PACKAGE_LENGTH" VALUE="60.536"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_3_PACKAGE_LENGTH" VALUE="71.7715"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_0_PACKAGE_LENGTH" VALUE="104.5365"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_1_PACKAGE_LENGTH" VALUE="70.676"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_2_PACKAGE_LENGTH" VALUE="59.1615"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_3_PACKAGE_LENGTH" VALUE="81.319"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_0_PACKAGE_LENGTH" VALUE="54.563"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_1_PACKAGE_LENGTH" VALUE="54.563"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_2_PACKAGE_LENGTH" VALUE="54.563"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_3_PACKAGE_LENGTH" VALUE="54.563"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_0_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_1_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_2_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQS_3_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_0_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_1_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_2_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DQ_3_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_0_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_1_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_2_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_3_PROPOGATION_DELAY" VALUE="160"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_0" VALUE="-0.112"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_1" VALUE="-0.093"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_2" VALUE="0.019"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_3" VALUE="0.009"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_BOARD_DELAY0" VALUE="0.361"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_BOARD_DELAY1" VALUE="0.351"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_BOARD_DELAY2" VALUE="0.386"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_DDR_BOARD_DELAY3" VALUE="0.391"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CPU_CPU_6X4X_MAX_RANGE" VALUE="667"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CRYSTAL_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="33.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_APU_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="666.666666"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DCI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="10.159"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="100"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="60"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="60"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="166.666666"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="100"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="-1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="-1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_WDT_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="133.333333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PCAP_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TPIU_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="75.000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="150.000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="100.000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA3_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_APU_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="666.666687"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_ACT_DDR_FREQ_MHZ" VALUE="533.333374"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_DCI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="10.158731"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_QSPI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_SMC_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="10.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_ENET0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="125.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_ENET1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="10.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_USB0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="60"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_USB1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="60"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_SDIO_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_UART_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_SPI_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="166.666672"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_CAN_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="10.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_CAN0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="23.8095"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_CAN1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="23.8095"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_I2C_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_WDT_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_PCAP_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TPIU_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="200.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_FPGA0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="76.923080"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_FPGA1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="142.857132"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_FPGA2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="100.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_FPGA3_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="50.000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC0_CLK0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC0_CLK1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC0_CLK2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC1_CLK0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC1_CLK1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ACT_TTC1_CLK2_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="111.111115"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CLK0_FREQ" VALUE="76923080"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CLK1_FREQ" VALUE="142857132"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CLK2_FREQ" VALUE="100000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CLK3_FREQ" VALUE="50000000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_OVERRIDE_BASIC_CLOCK" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CPU_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="5"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="20"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="20"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK0_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="13"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK1_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK2_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK3_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="20"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK0_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK1_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK2_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK3_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="8"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TPIU_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DCI_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="35"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DCI_PERIPHERAL_DIVISOR1" VALUE="3"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PCAP_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="5"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK0_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK1_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK2_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK0_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK1_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK2_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_WDT_PERIPHERAL_DIVISOR0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ARMPLL_CTRL_FBDIV" VALUE="40"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_IOPLL_CTRL_FBDIV" VALUE="30"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDRPLL_CTRL_FBDIV" VALUE="32"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CPU_CPU_PLL_FREQMHZ" VALUE="1333.333"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_IO_IO_PLL_FREQMHZ" VALUE="1000.000"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_DDR_PLL_FREQMHZ" VALUE="1066.667"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_PERIPHERAL_VALID" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO_PERIPHERAL_VALID" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI_PERIPHERAL_VALID" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN_PERIPHERAL_VALID" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART_PERIPHERAL_VALID" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_CAN0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_CAN1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_ENET0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_ENET1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_GPIO" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_I2C0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_I2C1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_PJTAG" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_SDIO0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_CD_SDIO0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_WP_SDIO0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_SDIO1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_CD_SDIO1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_WP_SDIO1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_SPI0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_SPI1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_UART0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_UART1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_MODEM_UART0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_MODEM_UART1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_TTC0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_TTC1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_WDT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_TRACE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_AXI_NONSECURE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_M_AXI_GP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_M_AXI_GP1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_GP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_GP1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_ACP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_HP0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_HP1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_HP2" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_S_AXI_HP3" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP0_FREQMHZ" VALUE="76"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP1_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_GP0_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_GP1_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_ACP_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP0_FREQMHZ" VALUE="142"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP1_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP2_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP3_FREQMHZ" VALUE="10"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DMA0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DMA1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DMA2" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DMA3" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_TRACE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_PIPELINE_WIDTH" VALUE="8"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_INCLUDE_TRACE_BUFFER" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_BUFFER_FIFO_SIZE" VALUE="128"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_TRACE_DATA_EDGE_DETECTOR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_BUFFER_CLOCK_DELAY" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_CROSS_TRIGGER" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_IN0" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_IN1" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_IN2" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_IN3" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_OUT0" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_OUT1" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_OUT2" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FTM_CTI_OUT3" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DEBUG" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_CR_FABRIC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_AXI_FABRIC_IDLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DDR_BYPASS" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_FABRIC_INTERRUPT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_PROC_EVENT_BUS" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_EXPANDED_IOP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_HIGH_OCM" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_PS_SLCR_REGISTERS" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_EXPANDED_PS_SLCR_REGISTERS" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_CORESIGHT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_EMIO_SRAM_INT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_EMIO_GPIO_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_BAUD_RATE" VALUE="115200"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_BAUD_RATE" VALUE="115200"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_4K_TIMER" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP0_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP0_ENABLE_STATIC_REMAP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP0_SUPPORT_NARROW_BURST" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP0_THREAD_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP1_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP1_ENABLE_STATIC_REMAP" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP1_SUPPORT_NARROW_BURST" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_M_AXI_GP1_THREAD_ID_WIDTH" VALUE="12"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_GP0_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_GP1_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_ACP_ID_WIDTH" VALUE="3"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_INCLUDE_ACP_TRANS_CHECK" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USE_DEFAULT_ACP_USER_VAL" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_ACP_ARUSER_VAL" VALUE="31"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_ACP_AWUSER_VAL" VALUE="31"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP0_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP0_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP1_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP1_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP2_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP2_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP3_ID_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_S_AXI_HP3_DATA_WIDTH" VALUE="64"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NUM_F2P_INTR_INPUTS" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_DDR" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_SMC" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_QSPI" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CAN0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CAN1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_ENET0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_ENET1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_GPIO" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_I2C0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_I2C1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_PJTAG" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_SDIO0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_SDIO1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_SPI0" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_SPI1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_UART0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_UART1" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_MODEM_UART0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_MODEM_UART1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_TTC0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_TTC1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_WDT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_TRACE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_USB0" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_USB1" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DQ_WIDTH" VALUE="32"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DQS_WIDTH" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DM_WIDTH" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_PRIMITIVE" VALUE="54"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLK0_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLK1_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLK2_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLK3_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_RST0_PORT" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_RST1_PORT" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_RST2_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_RST3_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLKTRIG0_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLKTRIG1_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLKTRIG2_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_EN_CLKTRIG3_PORT" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC_ABORT_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC2_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC3_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC4_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC5_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC6_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_DMAC7_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_SMC_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_QSPI_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_CTI_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_GPIO_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_USB0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_ENET0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_SDIO0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_I2C0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_SPI0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_UART0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_CAN0_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_USB1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_ENET1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_SDIO1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_I2C1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_SPI1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_UART1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_P2F_CAN1_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_IRQ_F2P_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_IRQ_F2P_MODE" VALUE="REVERSE"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CORE0_FIQ_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CORE0_IRQ_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CORE1_FIQ_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CORE1_IRQ_INTR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_VALUE_SILVERSION" VALUE="3"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_IMPORT_BOARD_PRESET" VALUE="None"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PERIPHERAL_BOARD_PRESET" VALUE="part0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PRESET_BANK0_VOLTAGE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PRESET_BANK1_VOLTAGE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_ADV_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_MEMORY_TYPE" VALUE="DDR 3"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_ECC" VALUE="Disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BUS_WIDTH" VALUE="32 Bit"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_BL" VALUE="8"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_HIGH_TEMP" VALUE="Normal (0-85)"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_PARTNO" VALUE="MT41K256M16 RE-125"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DRAM_WIDTH" VALUE="16 Bits"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_DEVICE_CAPACITY" VALUE="4096 MBits"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_SPEED_BIN" VALUE="DDR3_1066F"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_TRAIN_WRITE_LEVEL" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_TRAIN_READ_GATE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_TRAIN_DATA_EYE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_CLOCK_STOP_EN" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_DDR_USE_INTERNAL_VREF" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_WRITEPORT_0" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_WRITEPORT_1" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_WRITEPORT_2" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_WRITEPORT_3" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_READPORT_0" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_READPORT_1" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_READPORT_2" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PRIORITY_READPORT_3" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PORT0_HPR_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PORT1_HPR_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PORT2_HPR_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PORT3_HPR_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_HPRLPR_QUEUE_PARTITION" VALUE="HPR(0)/LPR(32)"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_LPR_TO_CRITICAL_PRIORITY_LEVEL" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_HPR_TO_CRITICAL_PRIORITY_LEVEL" VALUE="15"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_WRITE_TO_CRITICAL_PRIORITY_LEVEL" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_NAND_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_GRP_D8_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_GRP_D8_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_NOR_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_A25_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_A25_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_CS0_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_CS0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_CS0_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_CS0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_CS1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_CS1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_CS1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_CS1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_INT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_GRP_SRAM_INT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_QSPI_IO" VALUE="MIO 1 .. 6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_SINGLE_SS_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_SINGLE_SS_IO" VALUE="MIO 1 .. 6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_SS1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_SS1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_IO1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_IO1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_FBCLK_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_GRP_FBCLK_IO" VALUE="MIO 8"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_INTERNAL_HIGHADDRESS" VALUE="0xFCFFFFFF"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_ENET0_IO" VALUE="MIO 16 .. 27"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_GRP_MDIO_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_GRP_MDIO_IO" VALUE="MIO 52 .. 53"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET_RESET_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET_RESET_SELECT" VALUE="Share reset pin"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_RESET_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_RESET_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_ENET1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_GRP_MDIO_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_GRP_MDIO_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_RESET_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_RESET_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_SD0_IO" VALUE="MIO 40 .. 45"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_CD_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_CD_IO" VALUE="MIO 46"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_WP_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_WP_IO" VALUE="MIO 50"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_POW_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD0_GRP_POW_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_SD1_IO" VALUE="MIO 10 .. 15"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_CD_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_CD_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_WP_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_WP_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_POW_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SD1_GRP_POW_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_UART0_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_GRP_FULL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART0_GRP_FULL_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_UART1_IO" VALUE="MIO 48 .. 49"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_GRP_FULL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART1_GRP_FULL_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_SPI0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS0_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS2_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI0_GRP_SS2_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_SPI1_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS0_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS0_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS1_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS1_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS2_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI1_GRP_SS2_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_CAN0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_GRP_CLK_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_GRP_CLK_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_CAN1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_GRP_CLK_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_GRP_CLK_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_TRACE_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_2BIT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_2BIT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_4BIT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_4BIT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_8BIT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_8BIT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_16BIT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_16BIT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_32BIT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_GRP_32BIT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TRACE_INTERNAL_WIDTH" VALUE="32"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_WDT_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_WDT_WDT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_TTC0_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_TTC1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PJTAG_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PJTAG_PJTAG_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_USB0_IO" VALUE="MIO 28 .. 39"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB_RESET_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB_RESET_SELECT" VALUE="Share reset pin"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_RESET_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB0_RESET_IO" VALUE="MIO 7"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_USB1_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_RESET_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB1_RESET_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_I2C0_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_GRP_INT_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_GRP_INT_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_RESET_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C0_RESET_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_I2C1_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_GRP_INT_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_GRP_INT_IO" VALUE="EMIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C_RESET_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C_RESET_SELECT" VALUE="Share reset pin"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_RESET_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C1_RESET_IO" VALUE="&lt;Select>"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_PERIPHERAL_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_MIO_GPIO_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_MIO_GPIO_IO" VALUE="MIO"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_EMIO_GPIO_ENABLE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_GPIO_EMIO_GPIO_IO" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_APU_CLK_RATIO_ENABLE" VALUE="6:2:1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="1000 Mbps"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_PERIPHERAL_FREQMHZ" VALUE="1000 Mbps"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CPU_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="ARM PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DDR_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="DDR PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_QSPI_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SDIO_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UART_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SPI_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK0_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK1_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK2_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FCLK3_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET0_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET1_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="IO PLL"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN0_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="External"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_CAN1_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="External"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TPIU_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="External"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK0_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK1_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC0_CLK2_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK0_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK1_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_TTC1_CLK2_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_WDT_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="CPU_1X"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_DCI_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PCAP_PERIPHERAL_CLKSRC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_USB_RESET_POLARITY" VALUE="Active Low"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_ENET_RESET_POLARITY" VALUE="Active Low"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_I2C_RESET_POLARITY" VALUE="Active Low"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_0_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_0_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_0_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_0_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_1_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_1_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_1_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_1_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_2_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_2_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_2_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_2_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_3_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_3_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_3_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_3_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_4_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_4_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_4_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_4_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_5_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_5_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_5_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_5_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_6_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_6_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_6_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_6_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_7_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_7_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_7_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_7_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_8_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_8_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_8_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_8_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_9_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_9_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_9_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_9_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_10_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_10_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_10_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_10_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_11_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_11_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_11_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_11_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_12_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_12_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_12_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_12_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_13_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_13_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_13_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_13_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_14_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_14_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_14_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_14_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_15_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_15_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 3.3V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_15_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_15_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_16_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_16_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_16_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_16_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_17_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_17_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_17_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_17_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_18_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_18_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_18_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_18_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_19_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_19_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_19_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_19_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_20_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_20_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_20_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_20_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_21_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_21_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_21_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_21_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_22_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_22_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_22_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_22_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_23_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_23_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_23_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_23_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_24_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_24_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_24_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_24_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_25_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_25_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_25_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_25_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_26_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_26_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_26_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_26_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_27_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_27_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_27_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_27_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_28_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_28_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_28_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_28_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_29_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_29_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_29_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_29_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_30_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_30_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_30_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_30_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_31_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_31_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_31_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_31_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_32_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_32_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_32_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_32_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_33_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_33_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_33_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_33_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_34_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_34_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_34_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_34_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_35_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_35_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_35_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_35_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_36_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_36_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_36_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_36_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_37_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_37_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_37_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_37_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_38_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_38_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_38_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_38_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_39_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_39_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_39_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_39_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_40_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_40_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_40_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_40_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_41_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_41_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_41_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_41_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_42_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_42_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_42_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_42_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_43_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_43_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_43_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_43_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_44_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_44_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_44_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_44_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_45_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_45_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_45_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_45_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_46_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_46_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_46_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_46_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_47_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_47_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_47_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_47_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_48_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_48_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_48_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_48_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_49_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_49_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_49_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_49_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_50_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_50_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_50_DIRECTION" VALUE="in"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_50_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_51_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_51_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_51_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_51_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_52_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_52_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_52_DIRECTION" VALUE="out"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_52_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_53_PULLUP" VALUE="disabled"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_53_IOTYPE" VALUE="LVCMOS 1.8V"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_53_DIRECTION" VALUE="inout"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_53_SLEW" VALUE="slow"/>
        <PARAMETER NAME="preset" VALUE="Microzed"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_UIPARAM_GENERATE_SUMMARY" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_TREE_PERIPHERALS" VALUE="GPIO#Quad SPI Flash#Quad SPI Flash#Quad SPI Flash#Quad SPI Flash#Quad SPI Flash#Quad SPI Flash#USB Reset#Quad SPI Flash#GPIO#SD 1#SD 1#SD 1#SD 1#SD 1#SD 1#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#Enet 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#USB 0#SD 0#SD 0#SD 0#SD 0#SD 0#SD 0#SD 0#GPIO#UART 1#UART 1#SD 0#GPIO#Enet 0#Enet 0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_MIO_TREE_SIGNALS" VALUE="gpio[0]#qspi0_ss_b#qspi0_io[0]#qspi0_io[1]#qspi0_io[2]#qspi0_io[3]#qspi0_sclk#reset#qspi_fbclk#gpio[9]#data[0]#cmd#clk#data[1]#data[2]#data[3]#tx_clk#txd[0]#txd[1]#txd[2]#txd[3]#tx_ctl#rx_clk#rxd[0]#rxd[1]#rxd[2]#rxd[3]#rx_ctl#data[4]#dir#stp#nxt#data[0]#data[1]#data[2]#data[3]#clk#data[5]#data[6]#data[7]#clk#cmd#data[0]#data[1]#data[2]#data[3]#cd#gpio[47]#tx#rx#wp#gpio[51]#mdc#mdio"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PS7_SI_REV" VALUE="PRODUCTION"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA_FCLK0_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA_FCLK1_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA_FCLK2_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_FPGA_FCLK3_ENABLE" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_TR" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_PC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_WP" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_CEOE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_WC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_T_RC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS0_WE_TIME" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_TR" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_PC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_WP" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_CEOE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_WC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_T_RC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_SRAM_CS1_WE_TIME" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_TR" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_PC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_WP" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_CEOE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_WC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_T_RC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS0_WE_TIME" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_TR" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_PC" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_WP" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_CEOE" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_WC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_T_RC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NOR_CS1_WE_TIME" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_RR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_AR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_CLR" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_WP" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_REA" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_WC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_NAND_CYCLES_T_RC" VALUE="2"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T0" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T1" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T2" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T3" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T4" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T5" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_SMC_CYCLE_T6" VALUE="NA"/>
        <PARAMETER NAME="PCW_PACKAGE_NAME" VALUE="clg400"/>
        <PARAMETER NAME="Component_Name" VALUE="tutorial_processing_system7_0_0"/>
        <PARAMETER NAME="EDK_IPTYPE" VALUE="PERIPHERAL"/>
      </PARAMETERS>
      <PORTS>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_DELAY_REQ_RX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_DELAY_REQ_TX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_PDELAY_REQ_RX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_PDELAY_REQ_TX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_PDELAY_RESP_RX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_PDELAY_RESP_TX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_SYNC_FRAME_RX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_PTP_SYNC_FRAME_TX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_SOF_RX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="ENET0_SOF_TX" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" LEFT="5" NAME="GPIO_I" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" LEFT="5" NAME="GPIO_O" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_GPIO_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="xlslice_0" PORT="Din"/>
            <CONNECTION INSTANCE="xlslice_1" PORT="Din"/>
            <CONNECTION INSTANCE="xlslice_2" PORT="Din"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" LEFT="5" NAME="GPIO_T" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="I2C1_SDA_I" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="I2C1_SDA_O" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="I2C1_SDA_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="I2C1_SCL_I" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="I2C1_SCL_O" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="I2C1_SCL_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="SDIO1_CDN" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_SDIO1_CDN">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="SDIO1_CDN"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="I" NAME="SPI1_SCLK_I" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SCLK_O" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_SCLK_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_SPI1_SCLK"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SCLK_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="SPI1_MOSI_I" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_MOSI_O" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_MOSI_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_SPI1_MOSI"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_MOSI_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="SPI1_MISO_I" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_ARD_SPI1_MISO">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_SPI1_MISO"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_MISO_O" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_MISO_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="SPI1_SS_I" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SS_O" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_SPI1_SS_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_SPI1_SS"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SS1_O" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SS2_O" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="SPI1_SS_T" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="UART0_DTRN" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="UART0_RTSN" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_UART0_RTSN">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="UART0_RTSN"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="UART0_TX" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_UART0_TX">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="UART0_TX"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="I" NAME="UART0_CTSN" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_UART0_CTSN">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="UART0_CTSN"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="I" NAME="UART0_DCDN" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="UART0_DSRN" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="UART0_RIN" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="UART0_RX" SIGIS="undef" SIGNAME="External_Ports_UART0_RX">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="UART0_RX"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" NAME="TTC0_WAVE0_OUT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="TTC0_WAVE1_OUT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="TTC0_WAVE2_OUT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" LEFT="1" NAME="USB0_PORT_INDCTL" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="USB0_VBUS_PWRSELECT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="I" NAME="USB0_VBUS_PWRFAULT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="O" NAME="FCLK_RESET0_N" SIGIS="rst"/>
        <PORT DIR="O" NAME="FCLK_RESET1_N" SIGIS="rst"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="53" NAME="MIO" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_CAS_n" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_CKE" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_Clk_n" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_Clk" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_CS_n" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_DRSTB" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_ODT" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_RAS_n" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_WEB" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="2" NAME="DDR_BankAddr" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="14" NAME="DDR_Addr" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_VRN" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="DDR_VRP" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_DM" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="31" NAME="DDR_DQ" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_DQS_n" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" LEFT="3" NAME="DDR_DQS" RIGHT="0" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="PS_SRSTB" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="PS_CLK" SIGIS="undef"/>
        <PORT DIR="IO" NAME="PS_PORB" SIGIS="undef"/>
      </PORTS>
      <BUSINTERFACES>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="PTP_ETHERNET_0" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_DELAY_REQ_RX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_DELAY_REQ_TX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_PDELAY_REQ_RX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_PDELAY_REQ_TX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_PDELAY_RESP_RX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_PDELAY_RESP_TX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_SYNC_FRAME_RX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_PTP_SYNC_FRAME_TX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_SOF_RX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="ENET0_SOF_TX"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="GPIO_0" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="GPIO_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="GPIO_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="GPIO_T"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_DDR" NAME="DDR" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_CAS_n"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_CKE"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_Clk_n"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_Clk"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_CS_n"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_DRSTB"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_ODT"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_RAS_n"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_WEB"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_BankAddr"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_Addr"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_DM"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_DQ"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_DQS_n"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_DQS"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_FIXED_IO" NAME="FIXED_IO" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="MIO"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_VRN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="DDR_VRP"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="PS_SRSTB"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="PS_CLK"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="PS_PORB"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="UART_0" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_DTRN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_RTSN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_TX"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_CTSN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_DCDN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_DSRN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_RIN"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="UART0_RX"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="processing_system7_0_IIC_1" NAME="IIC_1" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SDA_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SDA_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SDA_T"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SCL_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SCL_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="I2C1_SCL_T"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="SPI_1" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SCLK_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SCLK_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SCLK_T"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MOSI_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MOSI_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MOSI_T"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MISO_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MISO_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_MISO_T"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SS_I"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SS_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SS1_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SS2_O"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="SPI1_SS_T"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="SDIO_1" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="SDIO1_CDN"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
        <BUSINTERFACE BUSNAME="__NOC__" NAME="USBIND_0" TYPE="INITIATOR">
          <PORTMAPS>
            <PORTMAP PHYSICAL="USB0_PORT_INDCTL"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="USB0_VBUS_PWRSELECT"/>
            <PORTMAP PHYSICAL="USB0_VBUS_PWRFAULT"/>
          </PORTMAPS>
        </BUSINTERFACE>
      </BUSINTERFACES>
      <MEMORYMAP/>
      <PERIPHERALS/>
    </MODULE>
    <MODULE FULLNAME="/xlslice_0" HWVERSION="1.0" INSTANCE="xlslice_0" IPTYPE="PERIPHERAL" IS_ENABLE="1" MODCLASS="PERIPHERAL" MODTYPE="xlslice" VLNV="xilinx.com:ip:xlslice:1.0">
      <DOCUMENTS/>
      <PARAMETERS>
        <PARAMETER NAME="DIN_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_FROM" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_TO" VALUE="0"/>
        <PARAMETER NAME="DOUT_WIDTH" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="Component_Name" VALUE="tutorial_xlslice_0_0"/>
        <PARAMETER NAME="EDK_IPTYPE" VALUE="PERIPHERAL"/>
      </PARAMETERS>
      <PORTS>
        <PORT DIR="I" LEFT="5" NAME="Din" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_GPIO_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="GPIO_O"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" LEFT="0" NAME="Dout" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_0_Dout">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="BT_EN_SOC"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
      </PORTS>
      <BUSINTERFACES/>
    </MODULE>
    <MODULE FULLNAME="/xlslice_1" HWVERSION="1.0" INSTANCE="xlslice_1" IPTYPE="PERIPHERAL" IS_ENABLE="1" MODCLASS="PERIPHERAL" MODTYPE="xlslice" VLNV="xilinx.com:ip:xlslice:1.0">
      <DOCUMENTS/>
      <PARAMETERS>
        <PARAMETER NAME="DIN_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_FROM" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_TO" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="DOUT_WIDTH" VALUE="4"/>
        <PARAMETER NAME="Component_Name" VALUE="tutorial_xlslice_0_1"/>
        <PARAMETER NAME="EDK_IPTYPE" VALUE="PERIPHERAL"/>
      </PARAMETERS>
      <PORTS>
        <PORT DIR="I" LEFT="5" NAME="Din" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_GPIO_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="GPIO_O"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" LEFT="3" NAME="Dout" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_1_Dout">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_RELAY"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
      </PORTS>
      <BUSINTERFACES/>
    </MODULE>
    <MODULE FULLNAME="/xlslice_2" HWVERSION="1.0" INSTANCE="xlslice_2" IPTYPE="PERIPHERAL" IS_ENABLE="1" MODCLASS="PERIPHERAL" MODTYPE="xlslice" VLNV="xilinx.com:ip:xlslice:1.0">
      <DOCUMENTS/>
      <PARAMETERS>
        <PARAMETER NAME="DIN_WIDTH" VALUE="6"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_FROM" VALUE="5"/>
        <PARAMETER NAME="DIN_TO" VALUE="5"/>
        <PARAMETER NAME="DOUT_WIDTH" VALUE="1"/>
        <PARAMETER NAME="Component_Name" VALUE="tutorial_xlslice_0_2"/>
        <PARAMETER NAME="EDK_IPTYPE" VALUE="PERIPHERAL"/>
      </PARAMETERS>
      <PORTS>
        <PORT DIR="I" LEFT="5" NAME="Din" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="processing_system7_0_GPIO_O">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="processing_system7_0" PORT="GPIO_O"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
        <PORT DIR="O" LEFT="0" NAME="Dout" RIGHT="0" SIGIS="undef" SIGNAME="xlslice_2_Dout">
          <CONNECTIONS>
            <CONNECTION INSTANCE="External_Ports" PORT="ARD_SPI1_DC"/>
          </CONNECTIONS>
        </PORT>
      </PORTS>
      <BUSINTERFACES/>
    </MODULE>
  </MODULES>

</EDKSYSTEM>
