<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE parameters PUBLIC "parameters" "parameters.dtd" >
<parameters>


  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_peripheral_enable">
    <name> - </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>
  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_grp_int_enable">
    <name> - </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>

  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_i2c0_io">
    <name> I2C 0 </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>
  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_grp_int_io">
    <name> I2C 0 (Interrupt) </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>



  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_scl_io">
    <name> - </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>

  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_sda_io">
    <name> - </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>

  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_int_io">
    <name> I2C 1 (Interrupt) </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>


  <parameter uniqueid="pcw_EN_EMIO_I2C0">
    <name> C_EN_EMIO_I2C0 </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>

  <parameter uniqueid="pcw_EN_I2C0">
    <name> C_EN_I2C0 </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>

  <parameter uniqueid="pcw_i2c0_internal_int">
    <name> INT </name>
    <desc> -- </desc>
    <ui_param/>
  </parameter>



</parameters>
